**更新说明：**


\*修复了使用Space FN功能长按切层有效，短按空格无效的BUG

\*修复了一些蓝牙版本可以蓝牙连接，但无法输入打字的BUG

**\*如果没有遇到以上问题，可以暂时不用更新**

**更新方法：（如果仅更新固件Windows和MAC系统都可以使用，如果需要更新蓝牙模组和2.4G模组，仅在Windows系统下方可使用）**

1. 使用有线连接键盘，并且确保有线模式下可以工作。
2. 进入QMK BIOS模式：长按FN+ESC+重制按钮（默认为FN+退格）约8-10秒，此时键盘会无效，系统中会多出一个U盘。
3. 更新蓝牙模块，双击打开“Bluetooth\_20250303.exe”文件，点击Start完成更新。（此更新一定是在将Bin文件拖入U盘之前，也就是必须在BIOS模式下才可以更新，如果已经将Bin文件拖入U盘，则需要重复步骤“2”操作）



1. 将“80Retros GB40-R3-20250714.bin”文件拖入U盘中，无需操作，等待完成更新。
2. 2.4G接收器更新，将接收器插入USB接口（USB2.0最佳），双击打开“2.4G\_Dongle\_20250712.exe”文件，点击Start完成更新。

**关于JSON**

1. 初代JSON文件可以使用，无需更新
2. 本版本更新后默认已经设置了SPACE FN功能，无需再加载设置
3. 如果已经有自己习惯使用的设置，请导出设置，更新完之后再加载回去